Gázrúgó típus jelölés és csatlakozás

Példa: 08-26-250-120-500

08-as típusú gázrúgó, csőcsatlakozás menetes, rúdcsatlakozás Φ10-es gömbcsuklós,

F1 = 250N, löket 120 mm, szerkezeti hossz 500 mm.



Csatlakozás módja: 1- szemes

 2- menetes

 3- villás

 4- gömbcsuklós (Φ 13 vagy Φ 16 mm-es gömb)

 5- kis laptávú szemes

 6-gömbcsuklós ( Φ 10 mm-es gömb Faudi fej fém vagy műanyag )

 7- hosszabbított kis laptávú szemes

Kitolóerő (F1): a dugattyúrúd által leadott erő, teljesen kitolt

 véghelyzete előtt 5 mm-el 20 °C-os környezeti

 hőmérsékleten mérve.

Szemes csatlakozás jele 1,5,7 Menetes jele 2 Villás jele 3

   

 Φ 10 gcsuklós jele 6 Φ 13, Φ 16 gcsuklós jele 4

  

Gömbcsap Φ 10,13,16

